
**Liiklusloenduri mõõteprotokoll nr 03-2023**


Mõõteseade Sierzega SR4 Traffic Detection Device (nr 3012137)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mõõtekoht | Kasteheina tee, Pringi küla, Viimsi vald | |
| Mõõtmise aeg | kuupäev | kell |
| Mõõtmise algus | 27.02.2023 | 15:25 |
| Mõõtmise lõpp | 11.03.2023 | 00:42 |
| Piirkiirus mõõdetud lõigul | 30 km/h | |

Mõõtmistulemused

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mõõdetud sõidukite arv kokku 951 autot, ca 73 a/ööp | | | |
| Rohuneeme suunas - | 506 autot | Haabneeme suunas + | 445 autot |
| Keskmine kiirus suunal - | Va = 23 km/h | Keskmine kiirus suunal + | Va = 23 km/h |
| V85 kiirus suunal - | V85 = 30 km/h | V85 kiirus suunal + | V85 = 30 km/h |
| Mõõdetud suurim kiirus - | Vmax = 38 km/h | Mõõdetud suurim kiirus + | Vmax = 40 km/h |





Aruande koostaja: Imre Saar, kommunaalteenistuse juhataja

Aruande koostamise kuupäev 05.04.2023